様式第1号(第6関係)
(表)

浄化槽設置届出書受理通知書

第　　　　　　号　
年　　　月　　　日　

　　　　　　　　　　　　　　様

町長　　　　　　　　　　　　

地方局長　　　　　　　　　　　　

　あなたから提出のありました次の浄化槽に係る　　　年　　　月　　　日付け設置届出の内容は、相当と認められるので通知します。したがって、この通知を受理後は、直ちに浄化槽工事に着手して差し支えありません。つきましては、裏面の事項に留意の上、浄化槽の適正な設置及び維持管理をしてください。
	
設置場所	　	
型式	　	
人槽	　	

(裏)

1　浄化槽の維持管理は、あなたに責任がありますので、保守点検については愛媛県知事の登録を受けた保守点検業者に、清掃(毎年1回以上)については市(町)長の許可を受けた清掃業者に委託して行ってください。

2　浄化槽の機能が正常に維持されているかどうかを総合的に判断する水質検査については、法第7条第1項(使用開始後3月を経過した日から5月間に実施)及び法第11条第1項(毎年1回)に基づき、指定検査機関(社団法人愛媛県浄化槽管理センター)に依頼して検査を受けてください。

3　浄化槽の維持管理上特に注意していただきたい事項は、次のとおりです。
　(1)　し尿を洗い流す水は、適正量とすること。
　(2)　殺虫剤、洗剤、防臭剤、油脂類、紙おむつ、衛生用品等であって、浄化槽の正常な機能を妨げるものは、流入させないこと。
　(3)　し尿のみを処理する浄化槽(みなし浄化槽)にあっては、雑排水を流入させないこと。
　(4)　浄化槽(みなし浄化槽を除く。)にあっては、工場廃水、雨水その他の特殊な排水を流入させないこと。
　(5)　電気設備を有する浄化槽にあっては、電源を切らないこと。
　(6)　浄化槽の上部又は周辺には、保守点検又は清掃に支障を及ぼすおそれのある構造物を設けないこと。
　(7)　浄化槽の上部には、その機能に支障を及ぼすおそれのある荷重をかけないこと。
　(8)　浄化槽に故障又は異常を認めたときは、直ちに、委託している保守点検業者に連絡すること。
　　　なお、不明な点がある場合は、社団法人愛媛県浄化槽管理センター又は松野町建設環境課にお問い合わせください。